Chuyền file

khi ấn 1 phím thì chuyền char(T);

T là mã dec trong bản;

link bảng mã

**https://www.arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers**

Kết thúc tổ hợp phím char(4);

Thời gian T → delay(T): chuyền vào T/10 0 <= T <= 2000

Cách chuyền char(3) + char(int(T/10));

bắt tay:

action: add